**TERMO DE REFERÊNCIA**

**N° 210/2024**

**MUNICÍPIO DE ARCOS/MG**

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
	1. Aquisição Materiais de Construção em geral para uso em manutenção das unidades publicas, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO MATERIAL** | **QTD** | **UNIDADE MEDIDA** | **Preço Unitário** | **PreçoTotal** |
| 1 | Adesivo Cola Para Junta De Motores 3m73gr. Motores diesel | 200 | Unidades |  |  |
| 2 | **Adesivo instantâneo multiuso 20g** com a tampa com pino antientupimento, cola porcelana, metal, borracha, couro, madeira, papel, papelão, MDF, cortiça, laminado, compensado  Com colagem **instantânea** em 10 segundos ( tipo - Super Bonder ) | 150 | Unidade  |  |  |
| 3 | Arame Farpado Galvanizado Rolo com 250 Metros | 10 | Rolo |  |  |
| 4 | Arame Farpado Galvanizado Rolo com 400 Metros | 15 | Rolo |  |  |
| 5 | Arame liso galvanizado14-2,11mm | 120 | Kg |  |  |
| 6 | Arame liso galvanizado16-2,50mm | 60 | Kg |  |  |
| 7 | Arame liso galvanizado18-1,24mm | 60 | Kg |  |  |
| 8 | Arame recozido 12 -2,77mm | 800 | Kilo |  |  |
| 9 | Arame recozido 14 -2,11mm | 200 | Kilo |  |  |
| 10 | Arame recozido 18 -1,24mm | 800 | Kilo |  |  |
| 11 | Argamassa para Assentamento de piso externo 20Kg CPII | 1550 | Saco 20kg |  |  |
| 12 | Argamassa para Assentamento de piso Interno 20Kg CPI | 1800 | Saco20kg |  |  |
| 13 | Argamassa para Porcelanato E Piso Sobre Piso Externo 20Kg | 500 | Saco20kg |  |  |
| 14 | Argamassa Para Porcelanato Epis Sobre Piso Interno 20Kg | 350 | Saco20kg |  |  |
| 15 | ASSENTO BRANCO PARA VASO  | 120 | UNID |  |  |
| 16 | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050)  | 60 | UNID |  |  |
| 17 | Barra chata 3/4X1/8 comprimento 6 metros | 300 | Barra 12 metros |  |  |
| 18 | Barra de Ferro 1/2"(12.5mm) CA 50 - Cada barra com 12 metros comprimento seção redonda com superfície nervurada - Fabricado conforme especificações da | 1500 | Barra 12 metros |  |  |
| 19 | Barra de ferro 1/4"(6,3mm)-CA50, Cada Barra com 12 metros comprimento seção redonda com superfície nervurado-Fabricado conforme especificações da norma NBR7480. | 3500 | Unidades |  |  |
| 20 | Barra de Ferro 3/16"(4.2mm) CA 60 - Cada barra com 12 metros comprimento seção redonda com superfície nervurada - Fabricado conforme especificações da norma NBR 7480. | 900 | Barra 12 metros |  |  |
| 21 | Barra de Ferro 3/8 (10.0mm) CA 50 - Cada barra com 12 metros comprimento seção redonda com superfície nervurada - Fabricado conforme especificações da norma NBR 7480 | 1500 | Barra 12 metros |  |  |
| 22 | Barra de Ferro 5.0mm CA 60 -Cada barra com 12 metros comprimento seção redonda com superfície nervurada - Fabricado conforme especificações da norma NBR 7480. | 4000 | Barra 12 metros |  |  |
| 23 | Barra de Ferro 5/16"(8.0mm)CA50 cada barra com 12 metros comprimento seção redonda com superfície nervurado-Fabricado conformes especificações da norma NBR7480. | 3.000 | Unidades |  |  |
| 24 | Bloco Canaleta 0,10 - 09x19x39Cm | 3000 | Unidades |  |  |
| 25 | Bloco Canaleta 0,15 - 14x19x39 Cm | 5500 | Unidades |  |  |
| 26 | Bloco Canaleta 0,20 - 19x19x39Cm | 3500 | Unidades |  |  |
| 27 | Bloco de Cimento 0.10 com fundo | 20.000 | Unidades |  |  |
| 28 | Bloco de Cimento 0.15 com fundo Inteiro | 30.000 | Unidades |  |  |
| 29 | Bloco de Cimento 0.15 Vazado | 30.000 | Unidades |  |  |
| 30 | Bloco de Cimento 0.20 com fundo Inteiro | 20.000 | Unidades |  |  |
| 31 | Bloco de Cimento 0.20 Vazado | 30.000 | Unidades |  |  |
| 32 | Bóia para caixa d água ½ ajustável para 3/4 | 200 | Unidades |  |  |
| 33 | Boia Para Caixa D’água Anti Corrosiva vazão máxima ¾- reforçada,para alta pressão,pressões deaté140m.c.a,com a garantia e qualidade da marca. | 100 | Unidades |  |  |
| 34 | Cadeado 25mm- latão- com chaves | 300 | Unidades |  |  |
| 35 | Cadeado 35mm- latão- com chaves | 300 | Unidades |  |  |
| 36 | Cadeado 40mm- latão- com chaves | 200 | Unidades |  |  |
| 37 | Cadeado 45mm- latão- com chaves | 250 | Unidades |  |  |
| 38 | Cadeado 50mm- latão- com chaves | 250 | Unidades |  |  |
| 39 | Cadeado 60mm- latão- com chaves | 100 | Unidades |  |  |
| 40 | Cadeado 70mm- latão- com chaves | 100 | Unidades |  |  |
| 41 | Caixa acoplada cor branca Botão superior com acionamento duplo 3/6L | 10 | Unidades |  |  |
| 42 | Caixa Coletora 240X240X200mm Água Pluvial | 35 | Unidades |  |  |
| 43 | Caixa d água,confeccionada em polietileno com tampa capacidade 5000 litros –modelo redonda fabricada conforme norma NBR 14800 daABNT.OBS.COM TAMPA ROSCA | 15 | Unidades |  |  |
| 44 | Caixa d’água,confeccionada em polietileno com tampa capacidade de 1000 litros- Modelo redonda fabricada conforme norma NBR14799 da ABNT. Procedimentos de instalação conforme normaNBR14800da ABNT. | 250 | Unidades |  |  |
| 45 | Caixa d’água,confeccionada em polietileno com tampa capacidade de 250 litros-Modelo redonda fabricada conforme norma NBR14799 da ABNT.Procedimentos de instalação conforme norma NBR14800 da ABNT. | 60 | Unidades |  |  |
| 46 | Caixa d’água,confeccionada em polietileno com tampa capacidade de 500 litros-Modelo redonda fabricada conforme norma NBR14799daABNT.Procedimentos de instalação conforme norma NBR14800 da ABNT. | 250 | Unidades |  |  |
| 47 | Caixa de Esgoto 95X100cm de concreto,para instalação em passeio-modelo/tipo redonda. | 20 | Unidades |  |  |
| 48 | Caixa de Gordura 10Litros Tampa com Alça Sifonada ( não retorna o cheiro da rede de esgoto) Caixa com 3 Entradas de40 ou 50mm 1 Saída de 75mm Capacidade de 10 Litros Tampa: 27cmx27cm Altura: 26cm Base:24,5cm | 35 | Unidades |  |  |
| 49 | Caixa De Luz Em Metal Octagonal Fundo Móvel Simples Fms | 250 | Unidades |  |  |
| 50 | Caixa de parede 2X4 latão | 250 | Unidades |  |  |
| 51 | Caixa de parede 2X4pvc | 250 | Unidades |  |  |
| 52 | Caixa de Passagem /Inspeção /Esgoto/Elétrica, Utilizada para coletar toda água proveniente do esgoto, podendo ser utilizada para Ligações elétricas subterrâneas ou telefonia. São indicadas para redes enterradas de drenagem pluvial ate N100 em obras residências ou comerciais. Fabricada em Polipropileno(PP)-Resistente de fácil manuseio e instalação.Medidas:44x35x41cm | 35 | Unidades |  |  |
| 53 | Caixa De Gordura Sifonado 250X 170 X50mm | 50 | Unidade |  |  |
| 54 | CAIXAS I FONADA MONTADA C/ GRELHAE PORTA GRELHADN150X150X50(COM7ENTRADAS). | 50 | Unidades |  |  |
| 55 | Cal Hidratada tradicional embalagem saco com 20Kilos | 2.500 | Sacos20kg |  |  |
| 56 | Cal para pintura com fixador embalagem 8kg–Rendimento acima de 50m² por de mão. | 1200 | Unidades |  |  |
| 57 | Cal Virgem em pedra ou em pó embalagem saco com 20Kilos | 500 | Saco20kg |  |  |
| 58 | Cantoneira para boca de lobo. Dimensões 110x35x15cm (FCK) -> 21 MPA BOCA DE LOBO PADRÃO SUDECAP | 50 | Unidades |  |  |
| 59 | CHAPA 18 PARA PORTAO - 2,00x 1,20 LISA | 90 | Unidades |  |  |
| 60 | CHAPA 20 PARA PORTAO - 2,00x 1,00 ONDULADO | 100 | Unidades |  |  |
| 61 | CHAPA DE AÇO CARBONO 1/4 - 2,0M X 1,20M | 90 | Unidades |  |  |
| 62 | CHAPA DE AÇO CARBONO 1/8 - 2,0M X 1,20M | 90 | Unidades |  |  |
| 63 | CHAPA DE AÇO CARBONO 3/16 - 2,0M X 1,20M | 95 | Unidades |  |  |
| 64 | CHAPA XADREZ EM ALUMINIO 1,50 espessura (mm) X 0,30 a 1,30 relevo (mm ) 1000 largura (mm) 2000 Comprimento (mm) | 15 | Unidades |  |  |
| 65 | Conjunto boca de lobo padrão SUDECAP Composta por;1 - Quadro (caixilho) para boca de lobo. Dimensões 110x52x10cm (FCK) ->21 MPA1 - Grelha para boca de lobo ; dimensões99x44x10cm (FCK) -> 21 MPA.1 - Cantoneira para boca de lobo. Dimensões 110x35x15cm (FCK) ->21 MPA.Viga para Boca de Lobo DUPLA. Dimensões 90x25x25cm (FCK) -> 21 MPABOCA DE LOBO PADRÃO SUdDECAP | 60 | Unidades |  |  |
| 66 | **Corrente de aço Galvanizada** 13,0mm – descrição mínima Diâmetro Pol/mm 1/2 ”/13,0mm , Elos curtos peso aproximado metro/kg 3.16kg norma de referencia ABNT NBR 15293 | 80 | KG |  |  |
| 67 | **Corrente de aço Galvanizada** 16,0mm – descrição mínima Diâmetro Pol/mm 5/8 ”/15.50mm , Elos curtos peso aproximado metro/kg 4,932kg norma de referencia ABNT NBR 15293 | 100 | KG |  |  |
| 68 | **Corrente de aço zincada** 4mm – descrição mínima Diâmetro Pol/mm 5/32”/4mm, Elos 15x27(mm), Peso (kgf/m) 0,290  | 80 | KG |  |  |
| 69 | **Corrente de aço zincada** 6,5mm – descrição mínima Diâmetro Pol/mm 1/4”/ 6,5mm, Elos 24x42(mm), Peso (kgf/m) 0,957 | 150 | KG |  |  |
| 70 | **Corrente de aço zincada** 9,5mm – descrição mínima Diâmetro Pol/mm 3/8”/ 9,5mm , Elos 35x53(mm), Peso (kgf/m) 1,855 | 100 | KG |  |  |
| 71 | Dobradiça para porta 2.1/2"em Aço cromado pacote com 3 peças e 18 parafusos | 180 | Conjc/3peças |  |  |
| 72 | Dobradiça para porta 3"em Aço cromado pacote com 3 peça se 18 para fusos | 140 | Conjc/3peças |  |  |
| 73 | Dobradiça para porta 3.1/2" em Aço cromado pacote com 3 peças e 18 parafusos | 100 | Conjc/3peças |  |  |
| 74 | Dobradiça para porta 4" reforçada em Aço Carbono  | 40 | Unidades |  |  |
| 75 | Dobradiça para porta 4. 1/2" reforçada em Aço Carbono | 30 | Unidades |  |  |
| 76 | Embolo Completo P/Válvula Hydra Luxo/ máster Cód:6040 | 80 | Unidades |  |  |
| 77 | Fechadura Elétrica Dupla de sobrepor -12v Modelo referencia C-90Hdl Fechadura Elétrica para portão que abre para dentro,tanto abertura para direita ou esquerda!Especificações Voltagem12vcc- Ajuste para portas leves e pesadas- Proteção contra destrava mento por impacto- Cilindro fixo com 4cmdecomprimento- Fácil instalação Itens Inclusos- 1 Fechadura Elétrica- 1 Kit contra chapa para fixação em batente- 1Chapa de acabamento d o cilindro- 3Chaves- 1 Manual do usuário e Termo de Garantia- 1 Gabarito de instalação- Parafusos paraMontagem Garantia 12 meses | 20 | Unidades |  |  |
| 78 | Fechadura Externa,modelo da maçaneta;Taco de Golf.Cores;bronze ou cromado.Com mínimo duas chaves.Tipo dos materiais de fabricação;Maçaneta zamac,roseta metal aço inox,maquina Metal Aço e Zamac. | 150 | Unidades |  |  |
| 79 | Fechadura para banheiro, modelo da maçaneta T aço de Golf.Cores;bronze ou cromado.Com no mínimo duas chaves Tipo dos materiais de fabricação;Maçaneta zamac,roseta metal aço inox,maquina metal Aço e Zamac. | 80 | Unidades |  |  |
| 80 | Fechadura para metalon 50x30 | 20 | unidades  |  |  |
| 81 | Fixador para cal e tinta de pintura embalagem de150ml | 350 | Unidades |  |  |
| 82 | Flange Ajustável com Anel Soldável Ajustável 20mm 1/2"PVC | 150 | Unidades |  |  |
| 83 | Flange Ajustável com Anel Soldável Ajustável 25mm3/4"PVC | 150 | Unidades |  |  |
| 84 | Flange Ajustável com Anel Soldável Ajustável 40mm 1.1/4"PVC | 80 | Unidades |  |  |
| 85 | Flange Ajustável com Anel Soldável Ajustável 50mm 1.1/2"PVC | 150 | Unidades |  |  |
| 86 | Flange Ajustável comAnelSoldávelAjustável32mm1"PVC | 90 | Unidades |  |  |
| 87 | Grelha para boca de lobo ; dimensões 99x44x10cm (FCK) -> 21 MPA. BOCA DE LOBO PADRÃO SUDECAP | 75 | Unidades |  |  |
| 88 | Interfone residencial.Sem tela Especificações Técnicas: •  Material: Plástico ABS e alumínio; • Compatível Fechadura Elétrica:12V(Aciona qualquer modelo de fechadura oufecho12V);• Freqüência:50/60 Hz;• Alimentação: 127/220Vac(auto-ajuste);• Número de Extensão Externas:1;• Números de extensões internas:3+1 (inclusa);• Cor:Alumínio natural e plástico ABS;• Aplicação: Porteiro Eletrônico deus o residencial;• Instalação: 2 fios entre o painel e o interfone interno+ 2fiosparaarede elétrica no painel;• Fixação: Sobrepor;• Modelo: Porteiro EletrônicoGarantia de 12 meses | 50 | Unidades |  |  |
| 89 | Janela de Abrir Basculante de Aço 0,60x0,60m garantia do fabricante 60 meses. | 100 | Unidades |  |  |
| 90 | Janela Veneziana Aço 04 Folhas com Grade Elo 100cmx120cm 7cm. Garantia do fabricante 60 meses. | 150 | Unidades |  |  |
| 91 | Janela Veneziana Aço 06 Folhas com Grade Elo 100cmx150cm x 7cm. | 200 | Unidades |  |  |
| 92 | Kit de Banheiro com 5 Peças em Aço Inox. Com os itens1saboneteira,1papeleira, 1 cabide,1porta toalhas rosto e 1 porta toalhas bastão. | 120 | Unidades |  |  |
| 93 | Kit Reparo Completo Docol – kit reparo para válvula descarga. | 120 | Unidades |  |  |
| 94 | Lavatório com coluna de louça cor branco medidas aproximadas do Produto com Embalagem (cm)-AxLxP:16x 47x36. Largura (cm): 48cm,Profundidade (cm):35cm,Altura(cm): 15cm. | 100 | Unidades |  |  |
| 95 | Lona Dupla face Preta e Branca 200 Micra 08m x20m - Medida: 08 metros de largura por 20 metros de comprimento e 8 meses de garantia | 05 | Rolo de,20 metros |  |  |
| 96 | Lona Dupla Face Preta e Branca(4mx 100m40 kg) ref150 micras 8 meses de garantia | 05 | Rolo de100 |  |  |
| 97 | Lona Plástica Preta 04 Metros de Largura, Rolo com 100 Metros 40 Kg ou 150 Micra ou 0.15 mm. 6 meses de Garantia. | 08 | Rolo de 100 metros |  |  |
| 98 | Mangueira Eletroduto Flexível Corrugado PVC DN 20 mm 1/2" Amarela. | 300 | Metros |  |  |
| 99 | Mangueira Eletroduto Flexível Corrugado PVC DN 25 mm 3/4" Amarela. | 750 | Metros |  |  |
| 100 | Mangueira Eletroduto Flexível Corrugado PVC DN 32 mm 1" Amarela. | 750 | Metros |  |  |
| 101 | Mangueira Eletroduto Flexível Corrugado PVC DN 40 mm 1.1/4" Cinza/Preta | 150 | Metros |  |  |
| 102 | Mangueira Plástica Azul para água (baixa pressão) Dimensão: 1,5mm (parede) x 3/4" (bitola) | 1500 | Metros |  |  |
| 103 | Mangueira Plástica Azul para água (baixa pressão) Dimensão: 2,0mm (parede) x 1" (bitola) x 100m (comprimento) | 1200 | Metros |  |  |
| 104 | Massa plástica com catalisador 400 gramas | 20 | UNID |  |  |
| 105 | Mecanismo completo para caixa acoplada com entrada 300mm e saída 243mm K3024/NI Astra | 80 | Unidades |  |  |
| 106 | Mecanismo de Acionamento Luxo Máster 4336 004. | 50 | Unidades |  |  |
| 107 | Metalon 50 x 30 chapa 18 barra com 6,0 metros | 100 | Unidades |  |  |
| 108 | Mictório para banheiro masculino, na cor branco com sifão integrado para válvula embutida M714, Dimensões 38x60cm. | 50 | Und |  |  |
| 109 | Parafuso castelo para vaso fixação de sanitário cor cromado - com kit completo buchas 8mm, canopla e Calota. | 120 | Kit c/02 |  |  |
| 110 | Parafuso para Telha com Arruela E Vedação 5/16x150mm – Pacote com 100 Peças Zincado. | 80 | Pacote |  |  |
| 111 | Pia de Cozinha - Pia Sintética Standart 120x56cm cor branco Gelo, Garantia: Garantia de 3 meses em caso de defeito de fabricação. | 80 | Unidades |  |  |
| 112 | Piso Cerâmico Esmaltado externo Pi5; medindo no mínimo 45x45cm Borda Arredondada. | 1500 | M2 |  |  |
| 113 | Piso Cerâmico esmaltado interno Pi4, barro vermelho, medindo no mínimo 45x45cm, borda arredondada. Cores; banco, bege claro, cinza claro e outras netas linhas e a ser definida na autorização de Compra | 4000 | M2 |  |  |
| 114 | Piso Cerâmico esmaltado interno Pi5 barro vermelho medindo no mínimo 45x45cm borda arredondada antiderrapante cor branco fosco. | 1500 | M2 |  |  |
| 115 | Piso Cerâmico esmaltado RETIFICADO interno Pi4, barro vermelho ou branco, medindo no mínimo 45x45cm, borda retificado. Cores; banco, bege claro, cinza claro e outras nestas linhas e a ser definida na autorização de Compra. | 1500 | M2 |  |  |
| 116 | Piso Cerâmico Esmaltado Revestimento parede externo Pi4; medindo no mínimo 32x57cm cores lisas | 800 | M2 |  |  |
| 117 | Piso Cerâmico Esmaltado Revestimento parede interno Pi4; medindo no mínimo 32x57cm cores lisas | 1800 | M2 |  |  |
| 118 | Porta de Prancheta sucupira 100 CM, dimensões (1/02x2.10x3,5) | 25 | Unidades |  |  |
| 119 | Porta de Prancheta sucupira 60 CM, dimensões (62x2.10x3,5) | 35 | Unidades |  |  |
| 120 | Porta de Prancheta sucupira 70 CM, dimensões (72x2.10x3,5) | 50 | Unidades |  |  |
| 121 | Porta de Prancheta sucupira 80 CM, dimensões (82x2.10x3,5) | 250 | Unidades |  |  |
| 122 | Porta de Prancheta sucupira 90 CM, dimensões (92x2.10x3,5) | 20 | Unidades |  |  |
| 123 | Porta Montada de Giro Veneziana Aço 217x67x6,5cm Cinza garantia do fabricante de 60 meses. Acompanha; batente, fechadura e dobradiças. Lado será definido na autorização de compra. | 80 | Unidades |  |  |
| 124 | Porta Montada de Giro Veneziana Aço 217x87x12cm Cinza garantia do fabricante de 60 meses. Acompanha; batente, fechadura e dobradiças. Lado será definido na autorização de compra. | 130 | Unidades |  |  |
| 125 | Porta Montada de Giro Veneziana Aço, 217x77x6,5cm Cinza garantia do fabricante de 60 meses. Acompanha; batente, fechadura e dobradiças. Lado será definido na autorização de compra. | 80 | Unidades |  |  |
| 126 | Porta prancheta de Estrutura Sólida sucupira 100 CM, dimensões (102x2.10x3,5) | 25 | Unidades |  |  |
| 127 | Porta prancheta de Estrutura Sólida sucupira 80 CM, dimensões (82x2.10x3,5) | 25 | Unidades |  |  |
| 128 | Porta prancheta de Estrutura Sólida sucupira 90 CM, dimensões (92x2.10x3,5) | 20 | Unidades |  |  |
| 129 | Portal de madeira maciça sucupira para parede de 10cm mínimo (0,13x0,80x2,15m) 0,13cm lagura 2,15m altura 0,80m espaçamento e já pré montado, composto por 03 peças | 150 | Unidades |  |  |
| 130 | Portal de madeira maciça sucupira para parede de 15cm mínimo (0,18x0,80x2,15m) 0,18cm largura 2,15m altura 0,80m espaçamento e já pré montado, composto por 03 peças. | 40 | Unidades |  |  |
| 131 | Portal de madeira maciça sucupira para parede de 20cm mínimo (0,23x0,80x2,15m) 0,23cm largura 2,15m altura 0,80m espaçamento e já pré montado, composto por 03 peças. | 50 | Unidades |  |  |
| 132 | Prego com cabeça 15x15 Galvanizado PCT 1 Kilo cada | 100 | Kg |  |  |
| 133 | Prego com cabeça 15x21 Galvanizado PCT 1 Kilo cada | 80 | Kg |  |  |
| 134 | Prego com cabeça 17x21 Galvanizado PCT 1 Kilo cada | 150 | Kg |  |  |
| 135 | Prego com cabeça 17x27 Galvanizado PCT 1 Kilo cada | 80 | Kg |  |  |
| 136 | Prego com cabeça 18x27 Galvanizado PCT 1 Kilo cada | 120 | Kg |  |  |
| 137 | Prego com cabeça 18x30 Galvanizado PCT 1 Kilo cada | 120 | Kg |  |  |
| 138 | Prego com cabeça 19x36 Galvanizado PCT 1 Kilo cada | 180 | Kg |  |  |
| 139 | Prego com cabeça 20x30 Galvanizado PCT 1 Kilo cada | 120 | Kg |  |  |
| 140 | Prego com cabeça 26x78 Galvanizado PCT 1 Kilo cada | 400 | Kg |  |  |
| 141 | Prego com cabeça 26x78 galvanizado PCT 1 kilo cada | 200 | Kg  |  |  |
| 142 | Prego com cabeça dupla 18x30 Galvanizado PCT 1 Kilo cada | 80 | kg |  |  |
| 143 | Prego Grampo 1x9 para Cerca Galvanizado PCT 1 Kilo cada | 60 | Kg |  |  |
| 144 | Prego para Telha com Vedação 18x27 - Galvanizado | 150 | Pac. 500g |  |  |
| 145 | Prego para Telha com Vedação 18x36 - Galvanizado | 150 | Pac. 500g |  |  |
| 146 | Quadro (caixilho) para boca de lobo. Dimensões 110x52x10cm (FCK) -> 21 MPA BOCA DE LOBO PADRÃO SUDECAP | 50 | Unidades |  |  |
| 147 | Rejunte flexível comum para cerâmica. Descrição mínima Tipo II, conforme NBR 4.992.Retenção de água: < 65 mm, Variação dimensional: -2,00 a 2,00 mm/m, Resistência à compressão: = 10 MPa, Resistência à flexão: = 3 MPa, Absorção de água por capilaridade: = 0,30 g/cm², Permeabilidade: = 1 cm³ indicado para Juntas de assentamento: 2 mm até 10 mm. | 800 | Unidades |  |  |
| 148 | Reparo em válvula de descarga Hydra Max , Serve para válvulas de 2 Tamanhos e Medidas1 1/4" e 1 1/2". | 100 | Unidades |  |  |
| 149 | Reparo Oriente Para Válvula De Descarga Primor 45mm Antiga. | 100 | Unidades |  |  |
| 150 | Reparo para caixa acoplada - Botão SUPERIOR Universal Mecanismo Universal para Caixa de descarga acoplada, sistema simples, prático e econômico. | 50 | Unidades |  |  |
| 151 | Reparo para Válvula Hydra Luxo/Máster. | 90 | Unidades |  |  |
| 152 | Sifão copo universal com tubo sanfonado 40x50mm branco | 90 | Unidades |  |  |
| 153 | Sifão Sanfona do Com Copo Universal Cromado. Sifão Sanfonado Universal Cromado com Copo Para Limpeza Indicado para instalação de pias, lavatórios e tanques;Produzido em plástico de engenharia polipropileno (PP);Resistente a temperaturas quente e friaPeça única evitando vazamentosDiversas situações de entrada | 120 | Unidades |  |  |
| 154 | SIRENE ELETROMECÂNICA - 1500M 220V 0.6A Descrição do Produto Tensão Elétrica : 220V Pressão Sonora: 123,2dB/MConsumo: 0,6ª Cor: CinzaMaterial: MetalModelo Referencia: EG- 101Produto: Sirene Tipo: Eletromecânica Tipo de Som: Contínuo Base: Fixa Distância Sonora:1500m | 5 | Unidades |  |  |
| 155 | Sirene Rotativa Escolar Industrial Dp300 Metros 110v Características do Produto:Cobre uma área aproximada de 300m. Atinge 105dB a 1m.Voltagem: 110vPotência: 60 Watts. Corrente: 0,5A - 127VAC/ 12 VDC.Freqüência: 50/60 Hz. Medidas (mm): 138 x 98x 85.Peso:Aproximado 650g. Tempo máximo de uso contínuo: 15 minutos.Garantia de 01 ano. Possibilita a ligação em paralelo no Acionador de Sirene DPSIN, respeitando o limite de 5ª | 30 | Unidades |  |  |
| 156 | Tanque Sintético Duplo Standart Granitado 110x55cm, Dimensões; Comprimento: 110cm, Altura: 27cm, Largura: 55cm Garantia de 3 meses em caso de defeito de fabricação. | 50 | Unidades |  |  |
| 157 | Telha de cimento amianto (Fibrocimento) ondulada simples 1,53 X 1,10m espessura 05mm. | 700 | Unidades |  |  |
| 158 | Telha de cimento amianto (Fibrocimento) ondulada simples 1,83 X 1,10m espessura 05mm. | 1500 | Unidades |  |  |
| 159 | Telha de cimento amianto (Fibrocimento) ondulada simples 2,44 X ,0,50m espessura 03mm. | 300 | Unidades |  |  |
| 160 | Telha de cimento amianto (Fibrocimento) ondulada simples 2,44 X 1,10m espessura 05mm. | 1800 | Unidades |  |  |
| 161 | Telha de PVC modelo Plan Cerâmica 2,42x0,88m**Cor;** Cerâmica - **Modelo** Plan**Material** Plástico- **Tipo de Material** PVC**Largura** 88 cm **Comprimento** 2,42 cm **Espessura** 1,6 mm | 500 | Unidades |  |  |
| 162 | Telha Galvalume Trapezoidal 0,43MM | 2000 | M2 |  |  |
| 163 | Telha Ondulada em Fibrocimento 6mm 3,05x1,10 Metros  | 500 | Unidades  |  |  |
| 164 | Telha Plan barro vermelho - A telha plan tem formas retas, e remete a estética da telha colonial. | 6200 | Unidades |  |  |
| 165 | Telha Portuguesa barro vermelho ou tipo (americana) A telha portuguesa tem formato que tem uma metade abaloada | 25.000 | Unidades |  |  |
| 166 | Telha romana barro vermelho - A telha romana possui formato plano. | 15.000 | Unidades |  |  |
| 167 | Tijolinho comum - Tijolo Maciço com medidas aproximadas de 5,5x11x23cm.com medidas aproximadas de | 10.000 | Unidades |  |  |
| 168 | Tijolos cerâmicos furado 0,10 - medindo 0,9cmX 19cm X 29cm. | 50.000 | Unidades |  |  |
| 169 | Tijolos cerâmicos furado 0,12 - medindo 0,11cmX 19cm X 29cm. | 40.000 | Unidades  |  |  |
| 170 | Tijolos cerâmicos furado 0,15 - medindo 0,14cmX 19cm X 29cm. | 80.000 | Unidades |  |  |
| 171 | Treliça Tb 8x12com ferro 6,3X4,2mm- Barra de 6 metros- produzida com aço CA60 nervurado em todos os fios de sua composição. | 350 | Unidades |  |  |
| 172 | Tubo Extensivo Duplo, Modelo, Universal Plástico Branco (sifão) 1", 1.1/2" e 1.1/4" comprimento mínimo 29cm e Maximo 70cm. | 150 | Unidades |  |  |
| 173 | Tubo Extensivo simples, Modelo, Universal Plástico Branco (sifão) 1", 1.1/2" e 1.1/4"comprimento mínimo 29cm e Maximo 70cm. | 80 | Unidades |  |  |
| 174 | Tubo galvanizado redondo 02 polegadas (50mm) Tubo de Aço Carbono Galvanizado à Fogo pelo Processo de Imersão a Quente, Normatizado NBR 5580. Barras com 6 metros de comprimento com rosca BSP e tampão protetor de plásticos nas pontas.Especificações técnicas:Norma: NBR 5580Bitola : 2"Diâmetro externo: 60,30Comprimento: 06 MetrosEspessura: 3,00 mmExtremidades: Lisas (corte reto) / Rosqueadas (BSP ou NPT).Classe de pressão: 150 LBS.Testes: Eddy Current ou Hidrostático.Tipo de Solda: Material com costura, soldados por resistência elétrica de alta freqüência.Tolerâncias de Fabricação: Espessura: 12,5% / Comprimento: ± 50mm.Acabamento: Sem rebarba (RIR) / Protetores plásticos nas pontas /Gravação Longitudinal.Processo de Galvanização: Tubo de Aço Carbono Galvanizado a Fogo pelo processo de Imersão a quente através de 05 processos: Desengraxante: Banho de Hidróxido de Sódio para remoção de óleos e graxas.Decapagem: Aspeças são decapadas em acido clorídrico para remoção de camadas de oxidação.Fluxagem: Composta por Cloreto de Amônio e Cloreto de Zinco tem o objetivo de garantir auniformidade da galvanização.Zincagem: Banho de zinco derretido cujo objetivo é revestir toda a barra com uma camada protetora.Passivação: Soluções a base de Ácido Crômico e Bicromatos para evitar o inicio de oxidação. | 30 | Unidades |  |  |
| 175 | Tubo redondo 2 polegadas parede 2mm (chapa 14) barra com 06 metros cada, material aço carbono. | 50 | Unidades |  |  |
| 176 | Válvula Americana Para Pias Cubas E Tanques Metal 3.1/2. Fabricada em metal de alta qualidade.Porca de aperto também em metal.Acompanha cestinha de ABS.Possui anéis de vedação, que proporcionam melhor ajuste.Diâmetro do encaixe na pia: 3.1/2 (PARTE SUPERIOR).Diâmetro saída: 1.1/2 (PARTE INFERIOR). | 90 | Unidades |  |  |
| 177 | Válvula Americana Para Pias Cubas E Tanques Metal aço inox 3.1/2. Material: Aço Inox 304; Vedação: Polímero de alta vedação; Dimensões: 3 ½” padrão; Diâmetro sifão: 47 mm (padrão de mercado); Acabamento: inox fosco; Garantia: 5 anos contra defeitos de fabricação; Acompanha: tampa, cesto, corpo da válvula e anéis de vedação. | 90 | Unidades |  |  |
| 178 | Válvula Tanque 1 1/2 PVC Fabricadas em PP (Polipropileno); Cor: Branco; Saída roscável em 1.1/2; Resistente a temperaturas de até 60°C;NBR 15423 – Válvulas de escoamento; | 120 | Unidades |  |  |
| 179 | Vaso sanitário convencional cor banca formato oval. | 80 | Unidades |  |  |
| 180 | Vaso Sanitário com caixa acoplada 3/6L na cor branca, Formato quadrado Tipo de Acionamento: duplo, Posição do Acionamento Superior. | 120 | Unidades |  |  |
| 181 | Vaso sanitário convencional cor branca formato quadrado. | 100 | Unidades |  |  |
| 182 | Vaso Sanitário Especial Saída Vertical Acesso Plus Com abertura na frente.**Saída Vaso Sanitário** Vertical**Formato** Oval**Cor** Branco **Tonalidade** Branco**Altura** 43 cm**Largura** 36 cm**Profundidade** 50 cm**Dimensão** 43x36x50 cm**Garantia do Fabricante** 120 mêsKit Vaso Sanitário Convencional com abertura e Assento Acesso Celite - Imagem 4 | 53 | UNIDADES |  |  |
| 183 | Vaso Sanitário para Caixa Acoplada Branco formato quadrado. | 25 | Unidades |  |  |
| 184 | Vaso Sanitário saída vertical modelo TURCO, na cor branco tonalidade branca, altura 59,5cm largura 45cm, profundidade 59,5cm. | 30 | Und |  |  |
| 185 | Vídeo Porteiro com Monitor 4.3" Branco Características: Tipo de Equipamento: Porteiro Eletrônico Informações Adicionais: Aceita mais 1 câmera ou1 portão de garagem Função não perturbe Compatível com 1 extensão de vídeo Compatível com até 3 extensões de áudio Entrada para Botoeira Display de 4,3"Itens Inclusos:1 módulo interno1 módulo externo 1 kit para fixação1 manual do usuário Garantia: 1 Ano (ofertada pelo fabricante) | 50 | Unidades |  |  |
| 186 | Viga para Boca de Lobo DUPLA. Dimensões 90x25x25cm (FCK) -> 21 MPA boca de lobo padrão SUDECAP | 25 | Unidades |  |  |

* 1. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 6535/2023.
	2. O objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

* 1. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.
1. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
	1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
	2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual de 2024.
2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

1. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Subcontratação

* 1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

Os bens deverão possuir garantia de 12 (doze) meses por parte do fabricante.

1. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

O prazo de entrega dos bens será de 15 (quinze) dias corridos, contados do(a) a partir do recebimento da ordem de compra, de forma parcelada.

O prazo do contrato poderá ser prorrogado por igual período, desde que haja uma apresentação justificada e superveniente. No entanto, é necessário obter autorização da Administração para a prorrogação do prazo. A decisão de conceder ou não a prorrogação dependerá da análise e avaliação do motivo apresentado para a extensão do prazo.

As parcelas serão entregues conforme necessidade de cada secretaria e de acordo com as quantidades informadas na ordem de serviço.

Almoxarifado Central da Prefeitura no endereço: Rua Capitão José Apolinário nº: 1.345, Bairro: Brasília - Arcos/M.G., ou em outro endereço informado na Ordem de Compra ou estabelecido pelo Setor Requisitante, podendo ser no perímetro urbano e zona rural do Município.

Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

Os bens não devem apresentar avarias.

Uma vez notificado, o Contratado realizará a substituição dos materiais que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de retirada do material das dependências da Administração pelo Contratado.

O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

É obrigatório entregar a Nota Fiscal junto com a entrega do produto. Não serão aceitas notas fiscais enviadas por email para fim de recebimento.

A empresa Contratada ficará responsável pela entrega dos materiais, mesmo em locais que contenham mais de 1 (um) piso.

O custo referente ao transporte dos materiais será de responsabilidade da Contratada.

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000.

1. GESTÃO DO CONTRATO/EMPENHO
	1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
	2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
	3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
	4. O Município poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente~~,~~Município poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm%22%20%5Cl%20%22art117)), sendo indicado para a presente contratação os servidores para atuarem como fiscal do contrato Tiago Rodrigo da Silva MASP: 66214/2 Áthila L. Barbosa de Alcantara - MASP: 6759/8 e o servidor, Daniel Ribeiro de Mendonça MASP: 6602/8 para atuar como gestor do contrato.

* 1. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
		1. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm%22%20%5Cl%20%22art117%C2%A71).
		2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
		3. O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
		4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato
		5. O fiscal do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.
	2. O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
		1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
	3. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
		1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
		2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
		3. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
1. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento do Objeto

* 1. Os bens serão recebidos de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
	2. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
	3. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
	4. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do [art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm%22%20%5Cl%20%22art143), comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
	5. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
	6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

* 1. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no [art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm%22%20%5Cl%20%22art68)

A nota fiscal deverá conter lote e prazo de validade dos produtos, ou outras informações que a legislação assim dispuser.

* 1. Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
	2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
	3. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
	4. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

Prazo de pagamento

* 1. O pagamento será efetuado no prazo de até trinta dias, contados da finalização da liquidação da despesa.

Forma de pagamento

* 1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
	2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
	3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
		1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
	4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da [Lei Complementar nº 123, de 2006](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm), não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
1. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

* 1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade Pregão: Registro de Preços, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço por ítem.
	2. Devido à natureza do registro de preços, é importante ressaltar que as quantidades estimadas não podem ser previstas com precisão absoluta, uma vez que estão sujeitas a variações decorrentes de diversos eventos. As estimativas de quantidades fornecidas são apenas referenciais e podem variar ao longo do período de fornecimento.

Exigências de habilitação

* 1. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

* 1. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;
	2. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
	3. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede.
	4. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
	5. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

Habilitação fiscal, social e trabalhista

* 1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
	2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
	3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
	4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
	5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
	6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
	7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
	8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

* 1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - [Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm%22%20%5Cl%20%22art69));
	2. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis relativos ao último exercício 2023.(Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º). As empresas optantes pela SPEED podem apresentar balanço de 2022 nas licitações com abertura até 31/05/2024.

Qualificação Técnica

Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens/serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

1. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado total da contratação está na tabela encaminhada pelo departamento de Suprimentos em anexo.

A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

1. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município.

[Arcos/MG, 13 de maio de 2024.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Daniel Ribeiro de Mendonça

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos.