**TERMO DE REFERÊNCIA**

**Da**: Secretaria Municipal De Obras e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal De Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, , Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Integração Social, Secretaria Municipal De Educação

**Para**: Departamento de Licitação

**Encaminhamento**: Pregoeira Ou Presidente Da Comissão Permanente Da Licitação

**Assunto**: Aquisição de Material Hidralico predial.

**Justificativa**: Objetivo do registro de preço para futura e eventual aquisição de Material Hidralico predial para **manutenção** ou **obras** em diversos prédios publicos do Municipio de Arcos/MG como: departamentos, Secretarias, unidades de saúde, unidades educacionais, unidades de atendimento social, centros esportivos, almoxarifados, dentre outros, sao materiais de uso para manutenção..

Para fins de julgamento será o menor preço por item, conforme a descrição do mesmo neste presente Termo.

A opção de utilizar Sistema de **Registro de Preços** justifica-se pela impossibilidade de prever o real quantitativo a ser demandado pela Administração, bem como pela necessidade de contratações freqüentes e conveniência de entregas parceladas, solicitadas de acordo com a demanda do município

Da Especificação do Objeto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Qtde Estimada** | **Unidade** | **Descrição** |
| 1 | 300 | Unidades | Abraçadeira micro metal aço carbono de rosca sem fim, 1/2 a 3/4 |
| 2 | 100 | Unidades | Abraçadeira micro metal aço carbono de rosca sem fim, 1” |
| 3 | 200 | Unidades | Adaptador Soldável Curto com bolsa e Rosca externa 20mm |
| 4 | 200 | Unidades | Adaptador Soldável Curto com bolsa e Rosca externa 25mm |
| 5 | 100 | Unidades | Adaptador Soldável Curto com bolsa e Rosca externa 40mm |
| 6 | 60 | Unidades | Adaptador Soldável Curto com bolsa e Rosca externa 50mm |
| 7 | 50 | Unidades | Adaptador Soldável Curto com bolsa e Rosca externa 60mm |
| 8 | 250 | Unidades | Adesivo Plástico 175 Gramas com pincel aplicador (cola para PVC) |
| 9 | 25 | Unidades | Base para Registro de Gaveta 20mm ou 1/2" - tipo de material; metal, liga de cobre. NBR 15705 |
| 10 | 25 | Unidades | Base para Registro de Gaveta 25mm ou 3/4" - tipo de material; metal, liga de cobre. NBR 15705 |
| 11 | 20 | Unidades | Base para Registro de Gaveta 32mm ou 1" - tipo de material; metal, liga de cobre. Norma NBR 15705 |
| 12 | 20 | Unidades | Base para Registro de Gaveta 40mm ou 1.1/4" - tipo de material; metal, liga de cobre. Norma NBR 15705 |
| 13 | 20 | Unidades | Base para Registro de Gaveta 50mm ou 1.1/2" - tipo de material; metal, liga de cobre. Norma NBR 15705 |
| 14 | 50 | Unidades | Base para Registro de Pressão 20mm ou 1/2"- tipo de material liga de cobre,norma, NBR 15704/1 |
| 15 | 50 | Unidades | Base para Registro de Pressão 25mm ou 3/4" tipo de material liga de cobre,norma, NBR 15704/1 |
| 16 | 50 | Unidades | Base para Válvula de Descarga 40mm ou 1.1/4" COM ACABAMENTO EQUIVALENTE A BASE - material; metal cobre, norma NBR 15857 |
| 17 | 50 | Unidades | Base para Válvula de Descarga 50mm ou 1.1/2" COM ACABAMENTO EQUIVALENTE A BASE - material; metal cobre, norma NBR 15857 |
| 18 | 100 | Unidades | Bico de Torneira Rosca 1/2" para Mangueira 1/2" em Zamac |
| 19 | 200 | Unidades | Bico de Torneira Rosca 3/4" para Mangueira 1/2" em Zamac |
| 20 | 200 | Unidades | Boia ½ de Alta Pressão |
| 21 | 200 | Unidades | Boia 3/4 de Alta pressão |
| 22 | 20 | Unidades | Boia 1" de Alta pressão |
| 23 | 100 | Unidades | Bucha de Redução Marrom PVC Água Fria 25mmx20mm ou 3/4"x1/2" tipo solda |
| 24 | 20 | Unidades | Bucha de Redução Marrom PVC Água Fria 32mmx25mm ou 1"x3/4" Tipo solda |
| 25 | 20 | Unidades | Bucha de Redução Marrom PVC Água Fria 40mmx32mm ou 1.1/4"x1" Tipo solda |
| 26 | 400 | Unidades | Bucha para torneira Metal/Borracha (Vedante de torneira) |
| 27 | 50 | Unidades | Bucha de Redução Longa Esgoto 100x50mm |
| 28 | 50 | Unidades | Bucha de Redução Longa Esgoto 75x50mm |
| 29 | 50 | Unidades | Bucha de Redução Longa Esgoto 50x40mm |
| 30 | 50 | Unidades | Bucha de Redução Longa Esgoto 100x75mm |
| 31 | 200 | Unidades | Cap. Soldável 20 mm |
| 32 | 150 | Unidades | Cap. Soldável 25 mm |
| 33 | 350 | Unidades | Engate Flexível de PVC para Água Fria 1/2 40cm - com niplis rosca macho x fêmea: 1/2” BSP; |
| 34 | 60 | Unidades | Esguicho revolver Metálico para mangueira jardim de 1/2 (Bico para mangueira) Corpo Metálico reforçado.Mola de Aço Inox c/ botão de regulagem de saída de água. Ajuste Contínuo, desde Jato até Chuvisco. |
| 35 | 150 | Unidades | Fita Teflon 05 Metros / cada |
| 36 | 250 | Unidades | Fita Teflon 20 Metros / cada |
| 37 | 200 | Unidades | Hidrômetro metal entrada e saída de 1/2 Padrão Copasa. |
| 38 | 50 | Unidades | Joelho 45°PVC branco Esgoto 40mm |
| 39 | 50 | Unidades | Joelho 45°PVC branco Esgoto 50mm |
| 40 | 50 | Unidades | Joelho 45°PVC branco Esgoto 75mm |
| 41 | 200 | Unidades | Joelho 90°Azul PVC Água Fria 20mm tipo rosca e so l da bucha latão |
| 42 | 80 | Unidades | Joelho 90°Azul PVC Água Fria 25mm tipo rosca e so l da bucha latão |
| 43 | 100 | Unidades | Joelho 90°Azul PVC Água Fria 25mmx20mm Rosca e Sold a bucha latão |
| 44 | 500 | Unidades | Joelho 90°Marrom PVC Água Fria 20mm tipo solda. |
| 45 | 500 | Unidades | Joelho 90°Marrom PVC Água Fria 25mm tipo solda. |
| 46 | 200 | Unidades | Joelho 90°Marrom PVC Água Fria 25mmx1/2 tipo rosca e solda |
| 47 | 50 | Unidades | Joelho 90°Marrom PVC Água Fria 32mm tipo solda. |
| 48 | 50 | Unidades | Joelho 90°Marrom PVC Água Fria 40mm tipo solda. |
| 49 | 50 | Unidades | Joelho 90°Marrom PVC Água Fria 50mm tipo solda. |
| 50 | 50 | Unidades | Joelho 90°Marrom PVC Água Fria 60mm tipo solda. |
| 51 | 20 | Unidades | Joelho 90°Marrom PVC Água Fria 75mm tipo solda. |
| 52 | 50 | Unidades | Joelho 90°PVC branco Esgoto 40mm |
| 53 | 50 | Unidades | Joelho 90°PVC branco Esgoto 50mm |
| 54 | 50 | Unidades | Joelho 90°PVC branco Esgoto 75mm |
| 55 | 200 | Unidades | Joelho 45°Marrom PVC Água Fria 20mm tipo solda. |
| 56 | 200 | Unidades | Joelho 45°Marrom PVC Água Fria 25mm tipo solda. |
| 57 | 50 | Unidades | Joelho 45°Marrom PVC Água Fria 32mm tipo solda. |
| 58 | 20 | Unidades | Joelho 45°Marrom PVC Água Fria 40mm tipo solda. |
| 59 | 20 | Unidades | Joelho 45°Marrom PVC Água Fria 50mm tipo solda. |
| 60 | 20 | Unidades | Joelho 45°Marrom PVC Água Fria 60mm tipo solda. |
| 61 | 20 | Unidades | Joelho 45°Marrom PVC Água Fria 75mm tipo solda. |
| 62 | 100 | Unidades | Curva longa 90º marrom 20mm |
| 63 | 100 | Unidades | Curva longa 90º marrom 25mm |
| 64 | 50 | Unidades | Curva longa 90º marrom 32mm |
| 65 | 50 | Unidades | Curva longa 90º marrom 40mm |
| 66 | 50 | Unidades | Curva longa 90º marrom 50mm |
| 67 | 50 | Unidades | Junção Esgoto Simples 100x100mm |
| 68 | 50 | Unidades | Junção Esgoto Investida 100x100mm |
| 69 | 50 | Unidades | Junção Esgoto Dupla 100x100mm |
| 70 | 50 | Unidades | Junção Esgoto Simples 75x75mm |
| 71 | 50 | Unidades | Junção Esgoto Investida 75x75mm |
| 72 | 50 | Unidades | Junção Esgoto Dupla 75x75mm |
| 73 | 50 | Unidades | Junção Esgoto Simples 50x50mm |
| 74 | 50 | Unidades | Junção Esgoto Investida 50x50mm |
| 75 | 50 | Unidades | Junção Esgoto Dupla 50x50mm |
| 76 | 200 | Unidades | Kit Cavalete Copasa - Kit Metal1/2 X 1 metro de altura, modelo individual para muro embutido. |
| 77 | 150 | Unidades | Luva azul Soldável e com Bucha de Latão 20x1/2 |
| 78 | 100 | Unidades | Luva azul Soldável e com Bucha de Latão 25x1/2 |
| 79 | 100 | Unidades | Luva azul Soldável e com Bucha de Latão 25x3/4 |
| 80 | 100 | Unidades | Luva de Correr para Tubo Soldável 20 mm |
| 81 | 50 | Unidades | Luva de Correr para Tubo Soldável 25 mm |
| 82 | 20 | Unidades | Luva de Correr para Tubo Soldável 40 mm |
| 83 | 20 | Unidades | Luva de Correr para Tubo Soldável 50 mm |
| 84 | 20 | Unidades | Luva de Correr para Tubo Soldável 60 mm |
| 85 | 100 | Unidades | Luva de Redução Marrom PVC Água Fria 25mmx20mm Tipo solda |
| 86 | 50 | Unidades | Luva de Redução Marrom PVC Água Fria 32mmx25mm Tipo solda |
| 87 | 50 | Unidades | Luva de Redução Marrom PVC Água Fria 40mmx32mm Tipo solda |
| 88 | 100 | Unidades | Luva de Redução Marrom PVC Água Fria 60mmx50mm Tipo solda |
| 89 | 300 | Unidades | Luva Lisa Marrom PVC Água Fria 20mm tipo solda |
| 90 | 300 | Unidades | Luva Lisa Marrom PVC Água Fria 25mm tipo solda |
| 91 | 50 | Unidades | Luva Lisa Marrom PVC Água Fria 32mm tipo solda |
| 92 | 20 | Unidades | Luva Lisa Marrom PVC Água Fria 40mm tipo solda |
| 93 | 20 | Unidades | Luva Lisa Marrom PVC Água Fria 50mm tipo solda |
| 94 | 20 | Unidades | Luva Lisa Marrom PVC Água Fria 60mm tipo solda |
| 95 | 150 | Unidades | Luva mista Marrom PVC Água Fria 20mm tipo rosca solda |
| 96 | 100 | Unidades | Luva mista Marrom PVC Água Fria 25mmx20mm tipo rosca solda |
| 97 | 100 | Unidades | Luva mista Marrom PVC Água Fria 25mmx25mm tipo rosca solda |
| 98 | 1500 | Metros | Mangueira de PVC siliconada e reforçada trançada com fios de poliéster para Jardim - amarela ou laranja 1/2 X 2MM, rolo mínimo 100metros |
| 99 | 500 | Metros | Mangueira de PVC siliconada e reforçada trançada com fios de poliéster para Jardim - amarela ou laranja 3/4 X 3MM rolo mínimo 100metros |
| 100 | 150 | Unidades | Niple Branco PVC Água Fria 20mm ou 1/2" |
| 101 | 50 | Unidades | Niple Branco PVC Água Fria 25mm ou 3/4" |
| 102 | 150 | Unidades | Plug Branco rosquiável PVC Água Fria 20mm ou 1/2" |
| 103 | 50 | Unidades | Plug Branco rosquiavel PVC Água Fria 25mm ou 3/4" |
| 104 | 50 | Unidades | Registro de Esfera Volante 20mm ou 1/2" - Aplicação; predial, utilização; Água fria, Material; plástico PVC, cor marrom, pressão máxima; 76.5 m.c.a norma NBR 11306 |
| 105 | 50 | Unidades | Registro de Esfera Volante 25mm ou 3/4" - Aplicação; predial, utilização; Água fria, Material; plástico PVC, cor marrom, pressão máxima; 76.5 m.c.a norma NBR 11306 |
| 106 | 20 | Unidades | Registro de Esfera Volante 40mm ou 1.1/4" - Aplicação; predial, utilização; Água fria, Material; plástico PVC, cor marrom, pressão máxima; 76.5 m.c.a norma NBR 11306 |
| 107 | 20 | Unidades | Registro de Esfera Volante 50mm ou 1.1/2" - Aplicação; predial, utilização; Água fria, Material; plástico PVC, cor marrom, pressão máxima; 76.5 m.c.a norma NBR 11306 |
| 108 | 20 | Unidades | Registro de Esfera Volante 60mm ou 2" - Aplicação; predial, utilização; Agua fria, Material; plastico PVC, cor marrom, pressão máxima; 76.5 m.c.a, norma NBR 11306 |
| 109 | 50 | Unidades | Registro de Gaveta, acionamento; Volante,diametro; de 1/2" material metal, aplicação; agua quante e fria, norma NBR 15705 |
| 110 | 50 | Unidades | Registro de Gaveta, acionamento; Volante,diametro; de 3/4" material metal, aplicação; agua quante e fria, norma NBR 15705 |
| 111 | 20 | Unidades | Registro de Gaveta, acionamento; Volante,diâmetro; 1" material metal, aplicação; água quente e fria, norma NBR 15705 |
| 112 | 20 | Unidades | Registro de Gaveta, acionamento; Volante,diâmetro; 1.1/4" material metal, aplicação; água quente e fria, temperatura máxima 100 °C, norma NBR 15705 |
| 113 | 20 | Unidades | Registro de Gaveta, acionamento; Volante,diâmetro; 1.1/2" material metal, aplicação; água quente e fria, temperatura máxima 100 °C, norma NBR 15705 |
| 114 | 50 | Unidades | Registro de Pressão Rotativo 1/2" - material; metal, agua fria, norma, NBR 15704/1 |
| 115 | 50 | Unidades | Registro de Pressão Rotativo 3/4" - material; metal, água fria, norma, NBR 15704/1 |
| 116 | 350 | Unidades | Sifão Universal Extensível Plástico Branco 1", 1.1/4" e 1.1/2" 50 cm, para Pia/Lavatório |
| 117 | 100 | Unidades | Sifão Universal Extensível Plástico CROMADO 1", 1.1/2" e 1.1/4" 32 cm, para pia /lavatório |
| 118 | 50 | Unidades | Silicone Industrial Bisnaga de 280 ML - Transparente - Antimofo - Cura Acética |
| 119 | 100 | Unidades | Tê de Redução Marrom PVC Água Fria 25mmx20mm ou 3/4"x1/2" |
| 120 | 20 | Unidades | Tê de Redução Marrom PVC Água Fria 32mmx25mm ou 1"x3/4" |
| 121 | 100 | Unidades | Tê de Redução Marrom PVC Água Fria 50mmx20mm ou 1.1/2"x1/2" |
| 122 | 300 | Unidades | Tê Marrom PVC Água Fria 20mm ou 1/2" |
| 123 | 200 | Unidades | Tê Marrom PVC Água Fria 25mm ou 3/4" |
| 124 | 20 | Unidades | Tê Marrom PVC Água Fria 32mm ou 1" |
| 125 | 20 | Unidades | Tê Marrom PVC Água Fria 40mm ou 1. 1/4" |
| 126 | 20 | Unidades | Tê Marrom PVC Água Fria 50mm ou 1.1/2" |
| 127 | 50 | Unidades | Tê Soldável e com Bucha de Latão na Bolsa Central 20x1/2 |
| 128 | 100 | Unidades | Tê Soldável e com Bucha de Latão na Bolsa Central 25x1/2 |
| 129 | 30 | Unidades | Tê Soldável e com Bucha de Latão na Bolsa Central 25x3/4 |
| 130 | 100 | Unidades | Tê PVC branco Esgoto 40mm |
| 131 | 100 | Unidades | Tê PVC branco Esgoto 50mm |
| 132 | 100 | Unidades | Tê PVC branco Esgoto 75mm |
| 133 | 50 | Unidades | Torneira para Banheiro Mesa Bica Baixa, metal cor Cromada, mobilidade fixa, acionamento tradicional, bitola 1/2" |
| 134 | 50 | Unidades | Torneira para Banheiro Mesa, mobilidade móvel, metal cor Cromada, acionamento tradicional, bitola 1/2", altura mínima 12cm. |
| 135 | 100 | Unidades | Torneira para Cozinha mesa (bancada) Bica Alta, Mobilidade; móvel  - material metal cor cromado, com arejador Características Técnicas Bica móvel: facilidade ao lavar louça. Volante tipo haste: fácil manuseio mesmo com as mãos ensaboadas. Arejador: jato de água uniforme, evitando o desperdício. Mecanismo de vedação cerâmico 1/4 de volta. Maior praticidade e conforto no manuseio do produto. |
| 136 | 50 | Unidades | Torneira para Cozinha Parede Bica Alta, Mobilidade; móvel - material metal cor cromado, com arejador.  Características Técnicas Bica móvel: facilidade ao lavar louça. Volante tipo haste: fácil manuseio mesmo com as mãos ensaboadas. Arejador: jato de água uniforme, evitando o desperdício. Mecanismo de vedação cerâmico 1/4 de volta. Maior praticidade e conforto no manuseio do produto |
| 137 | 100 | Unidades | Torneira para Cozinha Parede Bica Reta, material; metal cor Cromada, mobilidade fixa, comprimento mínimo 22cm. Acionamento tradicional, bitola de 1/2". |
| 138 | 150 | Unidades | Torneira para jardim de Esfera para jardim 1/2" Corpo em latão, pressão de trabalho PN 10, Alavanca em aço, entrada/bico 1/2x3/4. |
| 139 | 200 | Unidades | Torneira para Jardim Parede Bica Baixa metal amarelo ou Dourada, bitola 1/2", acionamento tradicional. |
| 140 | 50 | Unidades | Torneira para Tanque Parede Bica Baixa metal, cor Cromado, mobilidade fixa,bitola 1/2". |
| 141 | 600 | metros | Tubo classe 15 (0,75 MPa) DN50 X DE60 X E3,3 X 6 metros, com junta elástica, Tubo para rede de distribuição de água- Linha PBA - (NBR 5647). DESCRIÇÃO COMPLETA; TUBO DE PVC RIGIDO PARA CONDUCAO DE AGUA SOB PRESSAO E TEMPERATURA DE ATE 45 GRAUS, FABRICADO POR PROCESSO DE EXTRUSAO, EXTREMIDADES COM PONTA BOLSA PARA JUNTA ELASTICA, COM FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA INTEGRADO A BOLSA E PONTA CHANFRADA, PARA PRESSAO NOMINAL DE 0,75 MPA, COMPRIMENTO DE 6 METROS, QUE ATENDA AS ESPECIFICOES TECNICAS DAS NORMAS: NBR-5647-1/2004: SISTEMAS PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA. |
| 142 | 100 | Unidades | Tubo de Ligação Plástico Cromado ajustável 1.1/2" MÍNIMO 25cm - Conjunto de Ligação Ajustável, metalizado, com tubo ø 1½" x 25cm, com canopla de parede e com espude, permite corrigir desalinhamentos e pode ser cortado para se ajustar à distância entre a louça e a parede. (TUBO DE LIGACAO VASO SANITÁRIO) |
| 143 | 300 | Metros | Tubo PVC Serie Normal DN 40mm, para esgoto, (NBR5688), barra com 6 metros |
| 144 | 300 | Metros | Tubo PVC Serie Normal DN 50mm, para esgoto, (NBR5688), barra 6 metros |
| 145 | 300 | Metros | Tubo PVC Serie Normal DN 75mm, para esgoto, (NBR5688), barra 6 metros |
| 146 | 1500 | Metros | Tubo, Cano Marrom PVC Água Fria 20mm ou 1/2" 6m, norma NBR 5648 |
| 147 | 1500 | Metros | Tubo, Cano Marrom PVC Água Fria 25mm ou 3/4" 6m, norma NBR 5648 |
| 148 | 300 | Metros | Tubo, Cano Marrom PVC Água Fria 32mm ou 1" 6m, norma NBR 5648 |
| 149 | 150 | Metros | Tubo, Cano Marrom PVC Água Fria 40mm ou 1.1/4" 6m, norma NBR 5648 |
| 150 | 150 | Metros | Tubo, Cano Marrom PVC Água Fria 50mm ou 1.1/2" 6m, norma NBR 5648 |
| 151 | 150 | Metros | Tubo, Cano Marrom PVC Água Fria 60mm ou 2" 6m, norma NBR 5648 |
| 152 | 150 | Metros | Tubo, Cano Marrom PVC Água Fria 75mm barra de 6m, norma NBR 5648 |
| 153 | 50 | Unidades | União Marrom PVC Água Fria 20mm Tipo solda, conforme NBR |
| 154 | 50 | Unidades | União Marrom PVC Água Fria 25mm Tipo solda, conforme NBR |
| 155 | 20 | Unidades | União Marrom PVC Água Fria 40mm Tipo solda, conforme NBR |
| 156 | 20 | Unidades | União Marrom PVC Água Fria 50mm Tipo solda, conforme NBR |
| 157 | 20 | Unidades | União Marrom PVC Água Fria 60mm Tipo solda, conforme NBR |
| 158 | 50 | Unidades | Torneira para Bebedouro curta. Características Principais.  Estrutura em Metal Cromado Categoria: Copo/Rosca Rosca: ¹/2 "  Acabamento C 33 Alta Resistência;  Compatível c/ Bebedouros Industriais. Garantia mínima de 1 ano |
| 159 | 50 | Unidades | Torneira Bebedouro Metal Cromado com rosca Jato Direto e protetor de boca.  Características Principais: Material: 100% Metal cromado Modelo: Tipo jato  Aplicado: em Bebedouro de pressão Aplicado: em Bebedouro torre de pressão. Garantia mínima de 1 ano |
| 160 | 100 | Unidades | **Torneira automática para lavatório mesa.** Material: 100% Metal Cromado Acionamento: Hidromecânico com leve pressão do botão de metal.  Tempo de abertura: Aproximadamente 6 a 11 segundos  Bitola: ½” ( a mesma de qualquer torneira convencional)  Produto com botão de acionamento em metal, assim como o corpo da torneira. Garantia  mínima de 1 ano |
| 161 | 50 | Unidades | Torneira para bebedouro de pressão jato direto Características Principais  Material Inox  Torneira para bebedouro de pressão, industrial ou escolar de 9mm ou 13mm  100% metal cromado, inclusive o botão de acionamento.  Garantia mínima de 1 ano. |
| 162 | 50 | Unidades | Torneira copo giratória bebedouro de pressão. Características Principais;  Modelo: Tipo copo giratória para bebedouro com a bica curvada  Material: 100% Metal cromado  Aplicado: em Bebedouro torre de pressão. Garantia mínima de 1 ano |
| 163 | 50 | Unidade | Cola Sapateiro lata 200 gramas - Adesivo de contato extra uso universal-  - Adesivo formulado para colagem de borracha vulcanizadas, couro, EVA, cabedal e forro lado interno, madeira, revestimentos em couro, tecidos, fibras laminados, decorativos, etc. |
| 164 | 80 | Unidades | Massa Plástica Com Catalisador 400g  Massa Plastica 400 g cor Branca ou cinza com catalisador para construção civil, junção e colagem de cuba, granitos, mármore, calhas e moveis, funilaria, chaparia em geral, para modelagem e hobistas |
| 165 | 30 | Unidades | Cola para madeira 250g adesivo PVA |
| 166 | 60 | Unidades | Tampa para vaso sanitário formato oval -assento para uso em louças de qualquer marca do brasil - modelo universal oval- deca, incepa, celite, icasa, hervy, logasa, ideal standard, lorenzertti entre outras |
| 167 | 20 | Unidade | Tampa para vaso sanitário formato quadrado. |
| 168 | 30 | Unidade | Tampa para vaso sanitário infantil formato oval |
| 169 | 50 | Unidade | Ducha higienica metel cromado- A Ducha Higiênica para Lavabo e Banheiro, é composta por: - Registro em ABS Cromado ½ Polegada - Gatilho (Duchinha) em ABS Cromado - Mangueira 1,20m de Borracha Revestida com Aço Inox - Suporte do Gatilho em ABS Cromado - Acessórios de Fixação (Buchas e Parafusos |
| 170 | 60 | Rolo de 10 metros | Manta Asfáltica Auto Adesiva Aluminizada - 30cm X 10m - para telhado |
| 171 | 30 | Rolos de 10 metros | Manta Asfáltica Auto Adesiva Aluminizada - 15cm X 10m - para telhado |
| 172 | 30 | Rolos de 10 metros | Manta Asfáltica Auto Adesiva Aluminizada - 60cm X 10m - para telhado |
| 173 | 50 | Kit com 02 unidades | Suporte para pia de cozinha com kite de 8 parafuso.  Medidas: 50cm comprimento (profundidade) x 3cm largura x 5cm altura. Suporta até: 80 kg (par  Kit com 2 peças, Cor: branco (Pintura eletrostática) Produzido com peças de chapas de 0,8mm (22) de espessura super resistente.- Acabamento: Plástico resistente - Garantia 3 meses contra defeitos de fabricação.  D:\Users\iandrade\Desktop\413mpkft+6L._AC_SL1200_.jpg |
| 174 | 50 | UNID | Suporte Para Fixar Pias Balcões Lavatórios 55 CM de Chumbar  Medidas: 50cm comprimento (profundidade) x 3cm largura x 5cm altura. Suporta até: 80 kg (par  Kit com 2 peças, Cor: branco (Pintura eletrostática) Produzido com peças de chapas de 0,8mm (22) de espessura super resistente.- Acabamento: Plástico resistente - Garantia 3 meses contra defeitos de fabricação.  D:\Users\iandrade\Desktop\D_NQ_NP_996256-MLB42314923050_062020-O.jpg |
|  |  |  |  |

**Obs.** Conferência dos materiais que estão pedindo normas (NBR )será no ato do recebimento do produto.

**Critério de Julgamento:** menor preço por ITEN

**Requisitos Necessários**: Documentação Jurídica Fiscal E Trabalhista.

**Qualificação Técnica**: A empresa Deverá apresentar qualificação técnica conforme.

Atestado de fornecimento.

O atestado deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

I - Razão Social do contratante.

II - Endereço completo, com telefone, e-mail.

III - Carimbo de CNPJ do contratante.

IV - Assinatura do responsável;

VI - Período (compreendendo a data de inicio e do término) fornecimento dos produtos.

VII - Manifestação expressa do Contratante de que a Proponente “atende/eu satisfatoriamente ao contratado” ou manifestação do grau de satisfação do cliente (ex: bom, ótimo ou excelente), em relação aos produtos fornecidos.

# Condições de Execução:

A entrega deverá ser realiza dano prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento da ordem de compra.

É obrigatório entregar a nota fiscal junto com a entrega do produto. Não serão aceitas notas fiscais enviadas por email para fim de recebimento.

A entrega dos produtos será feita no em sua maioria no Almoxarifado Central da Prefeitura – Rua Capitão José Apolinário nº 1345, Bairro Brasília Arcos, MG, ou em outro endereço informado na Ordem de Compra, podendo ser no perímetro urbano e zona rural do Município.

O horário de funcionamento para entrega é de 7h as 11h e de 13h as 17h, de segunda-feira a sexta-feira, ou outro horário estipulado na ordem de compra.

As Secretarias ou Departamentos requisitantes, não autorizarão a entrega fora do horário de funcionamento.

A empresa ficará responsável pela entrega dos produtos, mesmo em locais que contenham mais de 1 (um) piso.

No caso de reprovação do produto, a empresa terá 05 (cinco) dias corridos para regularização do mesmo. A retirada do produto é por conta da Contratada.

A entrega dos produtos será parcelada, de acordo com a demanda de cada Secretaria, informado na ordem de compra.

**Gestão e Fiscalização do Contrato:** O CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO, ficará a cargo do fiscal do contrato, indicado pelo Secretário Responsável por cada Secretaria, onde poderá exigir informações adicionais que julgue necessário desde que a solicitação seja feita por escrito.

Poderá ser indicado outros para fiscalização alem dos relacionados abaixo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Local: | Responsável: | Contato: | MASP |
| Almoxarifado Central | Athila L Barbosa de Alcantara | (37) 3351-4345 | 67598-2 |
| Almoxarifado Obras | Álvaro Santos Veloso | (37) 3352-1044 | 101.493-5 |
| Sec. De Des. E Integração Social | Sérgio José Veloso | (37) 3351-5118 | 66010/1 |
| Sec. Meio Ambiente e Agricultura | Joelma de Fátima Fernandes Rodrigues | 37 3359-7901 | 67415/1 |
| Sec. Cultura esp. Las.turismo | Paulo Henrique de Miranda | (37)3352-1206 |  |
| SEMED | Tiago Rodrigo da Silva | (37) 3351-7267 |  |
| Almoxarifado Saude | Fellipe Rangel | (37) 3351-1706 |  |

**Forma de Pagamento:** O CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da entrega do produto e da apresentação do documento fiscal correspondente, acompanhado da respectiva ordem de compra.

Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

É vedada a realização de pagamento antes da entrega do produto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação das seguintes comprovações dos documentos:Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal e Certidão Negativa do Contribuinte Municipal.

# Condições Gerais:É de total responsabilidade da empresa vencedora, durante a execução do contrato, informar com antecedência a administração pública qualquer alteração na situação cadastral (mudança de CNPJ e/ou alteração na Razão Social) da empresa, sob pena de suspensão dos créditos devidos até a regularização dos dados cadastrais.

Reserva-se o direito da Contratante em não aceitar os produtos em desacordo com o previsto neste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

Arcos, 20 de setembro de 2022.

Concordância com o Termo de Referência De Material Hidraulico Predial

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Secretária Municipal de Obras e Serviços

Públicos.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Secretária Municipal de Governo

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Secretária Cultura, Esportes, Lazer e Turismo

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Secretária Municipal de Desenvolvimento

e Integração Social

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Secretária Municipal de Saúde

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Secretária Municipal de Educação